Egenkontroll av plankart/digital fil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Følgende må sjekkes: | Utført: |
| 1 | Planen er konstruert i en lesbar målestokk. Det vises til riktig format.  *F. eks: 1:1000/A3* |  |
| 2 | Plandata skal være i siste gjeldende sosiversjon (4.5). Sosi- kontroll vedlegges. |  |
| 3 | Egenskapene KOMM, PLANNAVN, PLANID, PLANSTAT, PLANTYPE og VERTNIVÅ må fylles ut. |  |
| 4 | Tekst må være tydelig. Teksten skal ligge på lag PÅSKRIFTTYPE. |  |
| 5 | Gnr./bnr. skal vises på kartet – også på grunnkartet. |  |
| 6 | Grunnkartet bør være forenklet/lesbart uten for mye informasjon, for eksempel uten midtlinje veg, vann- og avløpsledninger. Skal dekke hele plankart. |  |
| 7 | Størrelse i dekar settes på de forskjellige delfeltene. |  |
| 8 | Målelinjer på veg, byggegrense, hensynssoner med mer. |  |
| 9 | Tegneregler er i henhold til produktspesifikasjonen. Arealformålene er hjemlet i pbl. |  |
| 10 | **Påkrevde elementer i kart- og planforskriften § 9;**   * Plannavn, kommune og arealplan-ID * Målestokktall, målestokklinjal, nordpil, rutenett med koordinater. * Forslagsstiller og hvem som har utarbeidet planen * Datering av planen, revisjoner og informasjon om planens behandling * Kilde og dato for uthenting av grunnkart * Høydegrunnlag, kartprojeksjon og horisontalt geodetisk grunnlag. |  |
| 11 | Plassering av planlagte bygg tegnes ikke i kartet (vises eventuelt som egen illustrasjon). |  |
| 12 | Signaturfelt for ordførerens underskrift. |  |
| 13 | Eierform for de forskjellige arealformålene skal angis (offentlig (o\_) eller privat/felles (f\_). |  |
| 14 | Adkomstpiler  Siktlinjer-/soner |  |